российская федерация

Муниципальное унитарное предприятие

«**Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства»**

городского округа Рефтинский 624285, Свердловская обл., п.Рефтинский, ул. Гагарина, 33 тел./факс 8 (34365) 3-00-05

ИНН 6603010391 КПП 660301001

Р/сч..№ 40702810116390107009

в Уральском банке СБ РФ г. Екатеринбурга ОСБ № 1769 г. Асбест БИК 046577674

к/с 30101810500000000674 ОКОНХ90110 ОКПО 48574686

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Утверждаю:

Главный инженер

МУП "ПТ ЖКХ"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Л. Докучаев

(подпись) ф.и.о

**Технические условия**

**1.Характеристика заявителя:**

1.1. Основание: Заявка на технологическое присоединение от г.;

1.2.Абонент: ;

ФИО частного лица

1.3.Адрес: ;

Адрес заявителя

**2. Объект технологического присоединения:**

2.1.Наименование объекта ;

2.2.Место нахождения объекта ;

2.3. Максимальная мощность кВт;

2.4. Категория нагрузки ;

2.5. Год ввода в эксплуатацию ;

2.6. Характер нагрузки ;

**3.Точки присоединения**: ;

3.1**.** Напряжение: кВ ;

**4. Требования по усилению существующей электрической сети**:

4.1 Строительство новых или реконструкция линий электропередач:

4.2 Установка новых подстанций не требуется;

4.3. Увеличение сечения провода не требуется;

4.4. Увеличение сечения кабеля не требуется ;

4.5. Установка силовых трансформаторов не требуется ;

4.6.Увеличение мощности силовых трансформаторов не требуется;

4.7. Расширение распределительных устройств не требуется;

4.8. Устройсво регулирования напряжения не требуется;

**5. Требования к устройствам релейной защиты и к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной):**

5.1. Выполнить расчёт РЗА;

5.2.Установить учёт электроэнергии ;

Место установки

5.3.Учёт выполнить счетчиком: 1,0 кл.т. ;

Тип, класс точности

5.4 Щит учета принять конструктивно исключающим возможность несанкционированного доступа к токовым цепям вводного автомата и счетчика, т.е. с возможностью их опломбировать.

5.5.Схему учета предъявить представителю МУП "ПТ ЖКХ" и гарантирующего поставщика.

**6.Требования к электроустановкам Заявителя,**

6.1 Обеспечить режим потребления реактивной мощности с Тg f – 0.2;

6.2 Выполнить защиту от перенапряжений при аварийной работе сети.

6.3 Предусмотреть установку вводного автомата А

6.5 Установить ограничитель мощности после прибора учета электрической энергии;

6.6 Выполнить защиту от перенапряжений при аварийной работе сети;

**7.Требования к проектированию**:

7.1.Проектирование выполнить в соответствии с ПУЭ 7, СНиП 11-01-95 и другими действующими нормативно-техническими документами;

**8. Срок действия Технических условий:**

9.1. Настоящие технические условия вступают в силу с момента подписания соответствующего договора между МУП "ПТ ЖКХ" и Заявителем.

9.2. Срок действия настоящих технических условий - два года.

9.3. По истечения срока действия данных Технических условий, а так же при реконструкции электроустановок или изменении условий заявки, Заявитель обязан получить новые технические условия.

Начальник электрослужбы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.П. Фроленков

(подпись) ф. и.о.

Начальник ОБ Стрельцов Д.Г.

(343 65)-3-51-38